УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ школы № 475

Выборгского района Санкт-Петербурга

 А.В. Овечкин

Приказ № 55/6 от 29.08.2024

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по охране труда при ручной обработке металла**

**ИОТ-029-2024**

**1. Общие требования охраны труда**

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

 К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.

 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

 1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

 - травмирование рук при работе неисправным инструментом;

 - травмирование осколками металла при его рубке.

 1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.

 1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

 1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.

 1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

 1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

 1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

**2. Требования охраны труда перед началом работы**

2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.

 2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места.

 2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке.

 2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).

 2.5. Убрать с рабочего места все лишнее.

**3. Требования охраны труда во время работы**

3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не травмировать руки.

 3.2. Работу выполнять только исправным инструментом.

 3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы:

 - поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;

 - инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;

 - ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейимейсель и др.) имели не сбитую поверхность;

 - зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм;

 - при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника;

 - при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.

 3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.

 3.5. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в рукавице.

 3.6. Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению.

 3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей.

**4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).

 4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

 4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушении пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

**5. Требования охраны труда по окончании работы**

5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой целя щетку-сметку.

 5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской.

 5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.